* 전동 텐션 매립 SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 전동 텐션 매립 SCREEN으로 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 규  격

- 화면비율	: HDTV 16:9

- 스크린 사이즈	: 150“

- 타입	: 통합형

- Gain	: 1.3 ±10%

- Viewing angle	: 160°

- 스크린 화면크기	: 3,320(W) x 1,868(H)mm

- 스크린 총 크기	: 3,940(W) x 2,532(H)mm

- 무게	: 44Kg

* 상기 동등 이상품