* 전동 노출 SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 전동 노출 SCREEN으로 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 규  격

- 화면비율	: NTSC 4:3

- 스크린 사이즈	: 450“

- 케이싱 색상	: Midnight Black / Snow White

- 타입	: 통합형

- 스크린 화면크기	: 9,145(W) x 6,860(H)mm

- 스크린 총 크기	: 9,585(W) x 7,985(H)mm

* 상기 동등 이상품